/*

 Program kopiowania danych z czytnika 8-kanałowego na samopis MAW.
	Program wymaga maszyny ODRA 1013 UMCS

 Wygenerowany program kopiowania ma postać tasiemki w kodzie PIĄTKOWYM.
 Program kopiowania działa w nieskończonej pętli - brak oznaczenia końca danych.
 Danymi są kolejne kody sterujące samopisem, tworzące rysunek, ale zapisane na taśmie.
 Po skopiowaniu danych wystarczy uruchomić czytnik z następnymi danymi.
 Autowysuw samopisu powinien być ustawiony odpowiednio do drukowanego rysunku.
 Program przepisuje się na ferryt.

*/

;Etyk:	Rozkaz			Komentarz
;=====	===================	================================
	:401 00000:		Adres początku programu

PROGR	:032 00002   +   50	B5=3-1	Liczba słów
	:136 ET2   17202 50	BF1	Skopiowanie na ferryt

ET2	:266 00000 17203 00	XWe2
	:016 00037 17204 00	LL 31
	:566 00000 17202 00	XWy5

;===============================================================
; Koniec programu
