/*
 Edytor tekstu / kodu ITA.

 Jest to program czytania z dalekopisu, zastępujący czynności wykonywane offline.
 Dane mogą być wprowadzane z klawiatury, tekstu klawiatury lub tasiemki perforowanej
 dzięki możliwości dowolnego przełączania urządzeń wejściowych dalekopisu,
 oraz korygowania bieżącej pozycji w tekście klawiatury i na tasiemce perforowanej.
 Wygodę zapewnia możliwość: stopowania i startowania urządzeń wejściowych dalekopisu,
 pracy start-stopowej ODRY i regulowania szybkości emulatora.
 Wynikowy tekst pojawia się automatycznie na wyjściach dalekopisu:
 drukarce i perforatorze - wystarczy je odpowiednio włączyć lub wyłączyć.
 Monitor dalekopisu umożliwia dokładną kontrolę generowanego kodu wyjściowego.
 Kod programu składa się z zaledwie jednego rozkazu,
 a więc może być wprowadzany bezpośrednio z pulpitu maszyny.
 Program edytora działa w nieskończonej pętli - brak oznaczenia końca danych.
 Dane są kodowane w kodzie ITA i interpretowane zgodnie z typem dalekopisu;
 zatem typ należy ustawić jeszcze przed włączeniem maszyny (program pracuje
 w pamięci magnetycznej, więc wyłączenie maszyny nie kasuje go).
 Po wyedytowaniu danych wystarczy oderwać wynikowy wydruk i/lub tasiemkę.

 Edytor dalekopisowy znajduje się w pamięci stałej razem z programem STAŁYM,
 pod adresem 0o17654.

*/

	:401 00000:		Adr. pocz. programu
PROGR	:126 00000 PROGR 00	We1

; Koniec programu
