/*

 Program kopiowania danych z czytnika 8-kanałowego na samopis MAW.
	Program wymaga maszyny ODRA 1013 UMCS

 Wygenerowany program kopiowania ma postać tasiemki w kodzie PIĄTKOWYM.
 Program kopiowania działa w nieskończonej pętli - brak oznaczenia końca danych.
 Danymi są kolejne kody sterujące samopisem, tworzące rysunek, ale zapisane na taśmie.
 Po skopiowaniu danych wystarczy uruchomić czytnik z następnymi danymi.
 Autowysuw samopisu powinien być ustawiony odpowiednio do drukowanego rysunku.
 Program przepisuje się na ferryt.

*/

	BLOK 00000	;Adres początku programu
PROGR	B5 = (ET5F-ET2F-1)	;Liczba słów do skopiowania
	BF   61,B5,ET2B	..ET2F	;Skopiowanie na ferryt

ET2B	EQU  *
	NAF  61*128
ET2F	WE   2+8		;wczytanie kodu,
	LL   31			;przesunięcie
	WY   5+8 ..ET2F		;i wypisanie
ET5F	EQU  *
	KOF

	KONIEC
---