/*

 Program kopiowania danych z czytnika 8-kanałowego na samopis MAW.
	Program wymaga maszyny ODRA UMCS

 Wygenerowany program kopiowania ma postać tasiemki w kodzie PIĄTKOWYM.
 Danymi są kolejne kody wysyłane do samopisu, tworzące obraz.
 Dane powinny być zakończone dwoma kolejnymi kodami 0, 0 (zakłada się,
 że każdy punkt jest zaczerniany tylko raz).
 Po zatrzymaniu się wystarczy wcisnąć [StartCPU] dla ponownego uruchomienia.
 Samopis nie powinien mieć włączonego Autowysuwu.

*/

;Etyk:	Rozkaz			Komentarz
;=====	===================	================================
	:401 00000:		Adres początku programu

PROGR	:266 00000   +   00	XWe2
etyk	:016 00037   +   00	LL 31
	:266 00000   +   00	XWe2
	:046 stop    +   00	SkZ
	:566 00000 etyk  00	XWy5
stop	:726 00000 PROGR 00	Stop :PROGR

;===============================================================
; Koniec programu
