/*

 Program kopiowania danych z czytnika 8-kanałowego na samopis MAW.
	Program wymaga maszyny ODRA UMCS

 Wygenerowany program kopiowania ma postać tasiemki w kodzie PIĄTKOWYM.
 Danymi są kolejne kody wysyłane do samopisu, tworzące obraz.
 Dane powinny być zakończone dwoma kolejnymi kodami 0, 0 (zakłada się,
 że każdy punkt jest zaczerniany tylko raz).
 Po zatrzymaniu się wystarczy wcisnąć [StartCPU] dla ponownego uruchomienia.
 Samopis nie powinien mieć włączonego Autowysuwu.

*/

	Blok 00000	;Adres początku programu
PROGR	We   2+8	;wczytanie pierwszego kodu 8-bitowego

etyk	LL   31		;przesunięcie kodu na początek A
	We   2+8	;wczytanie następnego kodu 8-bitowego
	SkZ  stopPGM	;gdy oba są zerowe, to koniec programu
	Wy   5+8 ..etyk	;wyprowadzenie pierwszego z nich

stopPGM	Stop 0	..PROGR
	Koniec
---