/*

 Program drukowania danych tekstowych z czytnika 5-kanałowego na dalekopis.
 Program drukowania działa w nieskończonej pętli - brak oznaczenia końca danych.
 Dane są zakodowane w kodzie ITA i interpretowane zgodnie z typem dalekopisu;
 zatem należy ustawić typ jeszcze przed włączeniem maszyny (program pracuje
 w pamięci magnetycznej, więc wyłączenie maszyny nie kasuje go).
 Po wydrukowaniu danych wystarczy oderwać wydruk
 i uruchomić czytnik z następnymi danymi.

*/


;Etyk:	Rozkaz			Komentarz
;=====	===================	================================
	:401 00000:		Adres początku programu

PROGR	:026 00000   +   00	We0
	:016 00042   +   00	LL 34
	:626 00000 PROGR 00	Wy6

; Koniec programu
